标本维护服务事项及要求

一、本次标本维护服务应完成以下维护事项：1.标本盒更换；2.换液服务；3.提供保存液；4.废液回收。

二、具体要求：

1．更换亚克力标本盒，根据实际标本数量提供，不少于80个，需到现场手工作业。

2．开瓶取出标本冲洗、消毒，标本进行表面修洁、标本漂白等维护、清洁处理。

3．标本装入新瓶，加注标本保存液后封存。

4．标本盒标签按照原标签内容重新制作加贴。

5．换液完成后应将废液回收处理。

6．标本盒服务要求

（1）采用透明亚克力板材制作，透光性好，不低于90%，不影响对标本的观察，不影响教学，厚度根据标本大小定制合理厚度。

（2）标本盒制作精美、精细，光滑、结实，无划痕，使用性强。

（3）缸体需四角成型为90°倒角，无划伤痕迹。

（4）最小缸体厚度不得低于4mm，且缸体磨边处平整，透明无气泡，胶固牢靠。

（5）标本盒封瓶后无渗漏、无变形现象，封口严实，标本液清澈，无浑浊、无气泡现象。

三、其他要求

1．标本换瓶换液后，需提供不少于5年的质保期。质保期内出现渗漏等现象，应48小时内到现场进行维护。

2．每三个月提供一次现场实地后续维护。